| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1** | Μνημεία τύπου Α από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, πάχους 2cm,  |
| **1.1** | Ενα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm και ύψους 15cm, το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | ένα δεύτερο πλαίσιο (επίστεψη), που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, εξωτερικών διαστάσεων 200X100cm και πλάτους 15cm και το οποίο θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (σε όλες τις πλευρές). | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | Μέσα στο δεύτερο πλαίσιο θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και ο κενός χώρος θα γεμίσει με πράσινο πετραδάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.5** | δύο κουβούκλια διαστάσεων 30X20X23,50cm, που θα φέρουν γυάλινες προθήκες μπρος και πίσω. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, πάχους 2cm, το οποίο θα αποτελείται: |
| **2.1** | Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 190X90cm και πλάτους 15cm, το οποίο θα τοποθετείται πάνω στο χώμα. | ΝΑΙ |  |  |
| **2.2** | ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X20X23,50cm, που θα φέρει γυάλινη προθήκη μπρος και πίσω. | ΝΑΙ |  |  |
| **2.3** | μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| **2.4** | Όλα τα παραπάνω μάρμαρα Θα είναι γυαλισμένα. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Γ από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, το οποίο θα αποτελείται: |
| **3.1** | Από ένα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm, ύψους 15cm και πάχους 2cm, το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.2** | μία μαρμάρινη πλάκα (επίστεψη) που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, διαστάσεων 200X100cm και πάχους 3cm και η οποία θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (σε όλες τις πλευρές). | ΝΑΙ |  |  |
| **3.3** | Πάνω στη μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και πάχους 2cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.4** | Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm και πάχους 2cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.5** | δύο κουβούκλια διαστάσεων 30X30X23,50cm και πάχους 2cm, που θα φέρουν γυάλινες προθήκες μπρος και πίσω. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.6** | ένα όρθιο Σταυρό διαστάσεων 100Χ50Χ15cm και πάχους 3 cm, ο οποίος θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.7** | μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm και πάχους 2cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| **3.8** | Όλα τα παραπάνω μάρμαρα Θα είναι γυαλισμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Δ από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, το οποίο θα αποτελείται: |
| **4.1** | Από ένα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm, ύψους 15cm και πάχους 2cm , το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **4.2** | Από μία μαρμάρινη πλάκα (επίστεψη), που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, διαστάσεων 200X100cm και πάχους 3cm και η οποία θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (στις τρεις πλευρές). | ΝΑΙ |  |  |
| **4.3** | Πάνω στη μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και πάχους 2cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **4.4** | Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm και πάχους 2cm. | ΝΑΙ |  |  |
| **4.5** | ένα κουβούκλιο διαστάσεων 100X30X30cm και πάχους 2cm, που θα φέρει γυάλινη προθήκη εμπρός. | ΝΑΙ |  |  |
| **4.6** | μία όρθια πλάκα 100Χ100, πάχους 3 cm, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 35Χ20, πάχους 1,5 cm και θα γράφει τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα, η οποία θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος. | ΝΑΙ |  |  |
| **4.7** | Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού |
| **5.1** | Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός σταυρού διαστάσεων 100X50X15, πάχους 3cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| **6** | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκιο. |
| **6.1** | Για την προμήθεια και τοποθέτηση στο νέο οστεοφυλάκιο, μιας μαρμάρινης πλάκας διαστάσεων 60X40, πάχους 2cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο, πάνω στην οποία θα είναι χαραγμένα τα στοιχεία του αποβιώσαντος. | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | Χρόνος παράδοσης |
| **7.1** | Χρόνος παράδοσης τάφων  | < 33 ημέρες |  |  |
|  |  |  |  |  |